ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ШТАНГОВЫЙ

СЕРИИ «ГВАРТА-5» ОПГ 3000/24МК

**ПАСПОРТ**

 Воронеж 2016

 **Содержание**

Назначение и область применения 2

Основные технические данные 2

Комплектность 3

Гарантии 3

Хранение 3

Свидетельство о приемке 4

**Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации.**

 **Назначение и область применения:**

 Опрыскиватель полуприцепной штанговый (далее по тексту – опрыскиватель) предназначен для обработки полевых культур рабочими жидкостями пестицидов и поверхностного внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ). **Не предназначен для внесения жидкого аммиака.**

 Опрыскиватель может работать со всеми пестицидами, разрешенными к применению в сельском хозяйстве.

 Опрыскиватель может быть использован во всех зонах РФ, за исключением зон горного земледелия, в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды не ниже плюс 5°С. Допускается работа опрыскивателя поперек склона, с уклоном не более 6°.

 **Основные технические данные:**

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Тип | Полуприцепной |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 20 - 30 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/час | 6…15 |
| Емкость бака, л | 3000 |
| Ширина захвата штанги, м | 24 |
| Высота установки штанги, м | 0,5…1,7 |
| Подъем и раскладывание штанги | Гидравлическое |
| Расход рабочей жидкости при обработке, л/га пестицидами, в т.ч. гербицидами | 50…300 |
| Регулятор подачи рабочей жидкости | Компьютерный |
| Рабочее давление в нагнетающей магистрали, Мпа | 0,2…0,6 |
| Транспортная скорость (с пустым баком), км/ч, не более | 16 |
| Ширина колеи (регулируемая), мм | 1400; 1800 |
| Агрегатируется с трактором | Кл. 1,4 и 2 |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении/ в транспортном положении-длина-ширина-высота | 720023503340 |
| Масса опрыскивателя сухая (конструкционная) со штангой , полным комплектом рабочих органов и приспособлений, кг | 2020 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 (тракторист) |
| Шины | 9,5\*44 |
| Срок службы опрыскивателя, лет | 6 |
| Насос | Мембранно-поршневой типа ZETA-230 |
| Привод насоса | ВОМ трактора 540 об/мин |
| Мешалка | Гидравлическая |
| Система фильтрации | 5-ти ступенчатая |

**Комплектность:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Обозначение упаковочного места |
| ОПГ – 3000/24 (М; МК) | Опрыскиватель полуприцепной штанговый в сборе ОПГ – 3000/24 (М;МК) | 1 | Место 1 (без упаковки) |
| Комплекты монтажных частей |
|  | Передача карданная | 1 | Место 2 |
| Комплект запасных частей |
| От | Отсекатель (проходной, концевой) | 2 | Место 3 (пакет) |
| Фр | Фильтр распылителя | 2 | -//- |
| К-3 | Кольцо резиновое уплотнительное | 2 | -//- |
| Тр | Тройник | 1 | -//- |
|  | Гайка байонетная (S=8) | 2 | -//- |
|  | Распылитель -щелевой | 2 | -//- |
|  | Хомут 12-22 мм (1'') | 2 | -//- |
|  | Хомут 25-32 мм (1 1/2'') | 2 | -//- |
|  | Хомут 32-50 мм (2'') | 2 | -//- |
| Документация |
| ОПГ-3000/24 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | Место 4 (пакет) |
|  | Инструкция по технике безопасности при хранении, транспортировке и применению пестицидов при работе на опрыскивателе ОПГ | 1 | -//- |
|  | Инструкция по эксплуатации насоса | 1 | -//- |
|  | Инструкция по эксплуатации регулятора-распределителя | 1 | -//- |

 **Гарантии изготовителя:**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента поставки или ввода в эксплуатацию (при наличии Акта ввода в эксплуатацию, подписанного обеими сторонами). Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкцией по установке.

 **Хранение:**

Хранение опрыскивателя производится согласно ГОСТ 15150-69 по условиям 5, допускается хранение по условиям 7 ГОСТ 15150-69.

Постановка на хранение производиться согласно руководства по эксплуатации.

**Внимание! Перед зимним хранением в обязательном порядке полностью слейте жидкость из бака, насоса, фильтров, регулятора – распределителя и всех магистралей.**

# . Свидетельство о приемке

**Опрыскиватель полуприцепной штанговый ОПГ-3000/24МК**

Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.АВ24.В.01398

Срок действия с 29.08.2014 по 28.08.2019

соответствует ТУ 4734-002-14971291-2011 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Контролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 **(подпись)**

 **м.п.**